
**Приложение №5**

**к Коллективному договору**



|  |
| --- |
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  южно-уральский государственный УНИВЕРСИТЕТ |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** Председатель объединенной профсоюзной организации ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Аминов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | **УТВЕРЖДАЮ:**  Ректор ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л. Шестаков  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатную выдачу спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также санитарной одежды и санитарной обуви работникам

ФГАОУ ВО«ЮУрГУ (НИУ)»

| **п/п** | **Профессия или должность** | **Наименование средств индивидуальной защиты; санитарной одежды и санитарных принадлежностей** | | **Норма выдачи на год** | **Типовые отраслевые нормы, пункт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |
|  | Лаборант | При работе непосредственно на полярографах, спектрометрах, спектрографах и электронных микроскопах: | | | (1) 2 Примечание 5 |
| Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| Перчатки резиновые | | Дежурные |
| Очки защитные | | До износа |
|  | Лаборант, мастер, механик | При постоянной занятости на плавке и разливке металла: | | | (1) 3 Примечание 5 |
| Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | | 1 |
| Ботинки кожаные | | дежурные |
| Рукавицы брезентовые | | дежурные |
| Шляпа войлочная | | дежурная |
| Очки защитные | | До износа |
| При постоянной работе на прокатных станах: | | |
| Костюм хлопчатобумажный | | 1 на 1,5 года |
| Ботинки кожаные | | Дежурные |
| Вачеги | | Дежурные |
| Сетка защитная | | До износа |
| При постоянной работе на волочильных станах: | | |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный | | 1 на 1,5 года |
| Рукавицы комбинированные | | 2 пары |
| Очки защитные | | До износа |
| При постоянной занятости на горячей штамповке и прессовке металла: | | |
| Костюм хлопчатобумажный | | 1 на 1,5 года |
| Рукавицы брезентовые | | 2 пары |
| Очки защитные | | До износа |
| При постоянной занятости на ковке металла: | | |
| Фартук брезентовый с нагрудником | | 1 |
| Рукавицы брезентовые | | 2 пары |
| Очки защитные | | До износа |
| При постоянной занятости на термической обработке металлов (закалка, отпуск, нормализация, отжиг, цементация, азотирование): | | |
| Костюм хлопчатобумажный | | 1 на 1,5 года |
| Ботинки кожаные | | Дежурные |
| Рукавицы комбинированные или  рукавицы брезентовые | | 4 пары |
| Очки защитные | | До износа |
| При постоянной занятости воронением, хромированием, оксидированием, никелированием, омеднением, серебрением и оцинкованием изделий, а также при работе на цианистых, селитровых и масляных ваннах: | | |
| Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| Фартук прорезиненный с нагрудником | | Дежурный |
| Сапоги резиновые | | 1 пара на 1,5 года |
| Перчатки резиновые | | Дежурные |
| Очки защитные | | До износа |
| Противогаз | | Дежурный |
| При постоянной работе на электроискровых станах и установках: | | |
| Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| Перчатки резиновые | | Дежурные |
| Очки защитные | | До износа |
| Механику, работающему на электроискровых станах и установках, дополнительно: | | |
| Фартук клеенчатый с нагрудником | | Дежурный |
| Рукавицы комбинированные | | Дежурные |
| При постоянной работе на строительных механизмах с электроприводом дополнительно: | | |
| Галоши диэлектрические | | Дежурные |
| Перчатки диэлектрические | | Дежурные |
|  | Лаборант, мастер, механик | При постоянной занятости на полировке деталей и изделий проволочными, мягкими и войлочными кругами с применением абразивных порошков, паст и мастик: | | | (1) 4 Примечание 5 |
| Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 на 1,5 года |
| Рукавицы комбинированные | | 2 пары |
| Респиратор | | Дежурный |
| При постоянной занятости на медницких, лудильных, паяльных и жестяницких работах: | | |
| Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | 1 |
| Рукавицы комбинированные | | 2 пары |
| Очки защитные | | До износа |
| При постоянной занятости на резке металла на ножницах, прессах и станках: | | |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный | | 1 на 1,5 года |
| Рукавицы комбинированные | | 2 пары |
| Очки защитные | | До износа |
| При работе на пилах и ножовках: | |  |
| Фартук хлопчатобумажный с нагрудником вместо полукомбинезона хлопчатобумажного | | 1 на 9 месяцев |
| При постоянной работе на станках с обильным охлаждением скипидаром, керосином и маслами: | | |
| Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 на 1,5 года |
| Очки защитные | | До износа |
| При занятости на охлаждении другими эмульсиями: | |  |
| Фартук прорезиненный с нагрудником вместо полукомбинезона хлопчатобумажного | | 1 |
|  | Лаборант, мастер | При постоянной занятости на установках, вырабатывающих светильный газ: | | | (1) 5 Примечание 5 |
| Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| Рукавицы комбинированные | | 2 пары |
| Очки защитные | | До износа |
| Противогаз | | До износа |
| При постоянной занятости на обработке фотопленок  и приготовлении фоторастворов: | | |
| Халат хлопчатобумажный с водостойкой пропиткой | | 1 |
| Перчатки резиновые | | Дежурные |
| Лаборанту, занятому на обработке фотопленок и приготовлению фоторастворов, дополнительно: | | |
| Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | Дежурный |
|  | Лаборант, мастер | При постоянной работе на формовке и приготовлении  формовочных смесей и стержней: | | | (1) 6 Примечание 5 |
| Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| Рукавицы комбинированные | | 2 пары |
| При занятости на изготовлении смесей для оболочковых форм  и выплавляемых моделей и стержней дополнительно: | | |
| Перчатки резиновые | | Дежурные |
| Очки защитные | | До износа |
| При постоянной занятости в полиграфическом производстве: | | |
| Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| При занятости на травильных работах дополнительно: | | |
| Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой вместо халата хлопчатобумажного | | Дежурный |
| Сапоги резиновые | | 1 пара на 1,5 года |
| Рукавицы комбинированные | | Дежурные |
| Очки защитные | | До износа |
| Перчатки резиновые | | Дежурные |
| При постоянной занятости изготовлением картона: | | |
| Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| Рукавицы комбинированные | | 2 пары |
| При изготовлении изделий из картона и на переплетных работах: | | |
| Фартук хлопчатобумажный с нагрудником вместо халата хлопчатобумажного | | 1 |
|  | Лаборант, мастер, стекловар, стеклодув, плавильщик эмали, форсунщик | При постоянной и непосредственной занятости на стеклодувных работах, на варке стекла и эмали: | | | (1) 8 Примечание 5 |
| Халат хлопчатобумажный | | 1 |
| Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | Дежурный |
| Рукавицы комбинированные | | 4 пары |
| Очки защитные | | До износа |
|  | Лаборант, мастер,  обрубщик, чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | При постоянной занятости обрубкой, обдиркой и чисткой литья: | | | (1) 9 Примечание 5 |
| Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 на 1,5 года |
| Рукавицы комбинированные | | 2 пары |
| Очки защитные | | До износа |
|  | Лаборант, мастер | При непосредственной занятости газосваркой, газорезкой, бензорезкой, зарядкой и разрядкой ацетиленовых установок: | | | (1) 10 Примечание 5 |
| Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | | 1 на 1,5 года |
| Ботинки кожаные | | 1 пара на 2 года |
| Рукавицы брезентовые | | 4 пары |
| Очки защитные | | До износа |
| При занятости на зарядке и разрядке ацетиленовых установок дополнительно: | | |
| Сапоги резиновые | 1 пара на 1,5 года | |
| Перчатки резиновые | Дежурные | |
| Респиратор | До износа | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Куртка на утепляющей прокладке | | 1 на 2 года |
| Брюки на утепляющей прокладке | | 1 на 2 года |
|  | Лаборант, мастер, электросвар- щик ручной сварки | При постоянной работе на электросварке и резке электрической дугой: | | | (1) 11 Примеча-ния 1,2,3,5 |
| Костюм брезентовый | | 1 на 2 года |
| Ботинки (сапоги) кожаные | | 1 пара на 2 года |
| Рукавицы брезентовые | | 4 пары |
| Галоши диэлектрические | | Дежурные |
| Перчатки диэлектрические | | Дежурные |
| Шлем защитный | | Дежурный |
| Электросварщику ручной сварки дополнительно: | | |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | 1 |
| Рукавицы брезентовые | | 8 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные или перчатки трикотажные с полимерным покрытием | | 6 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Куртка на утепляющей прокладке | | 1 на 2 года |
| Брюки на утепляющей прокладке | | 1 на 2 года |
| Валенки с резиновым низом | | 1 на 2,5 года |
|  | Лаборант, мастер, механик, моторист-смазчик | При постоянной занятости наладкой, разборкой, сборкой, вождением автомашин, дорожных, землеройных  машин и тракторов | | | (1) 12 Примечание 5 |
| Комбинезон хлопчатобумажный | | 1 на 1,5 года |
| Рукавицы комбинированные | | 2 пары |
| При занятости на мойке машин дополнительно: | | |
| Фартук прорезиненный с нагрудником | | Дежурный |
| Нарукавники клеенчатые | | Дежурные |
| Сапоги резиновые | | 1 пара на 1,5 года |
| Перчатки резиновые | | Дежурные |
|  | Лаборант; мастер; механик; моторист-смазчик | При постоянной занятости наладкой, подготовкой  и опытными работами на самолетах, вертолетах  и других летательных аппаратах: | | | (1) 13 Примечание 5 |
| Костюм хлопчатобумажный | | 1 |
| Куртка на утепляющей прокладке с меховым воротником | | 1 на 4 года |
| Сапоги резиновые | | 1 пара на 1,5 года |
| Наушники противошумные | | До износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Брюки на утепляющей прокладке | | 1 на 2 года |
| Валенки | | 1 на 2,5 года |
| Рукавицы меховые | | 1 пара |
|  | Лаборант, аккумулятор-щик, мастер, механик | При постоянной занятости на зарядке, ремонте аккумуляторов  и приготовлении электролита | | | (1) 14 Примечание 5 |
| Комбинезон хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | | Дежурный |
| Сапоги резиновые | | 1 пара на 1,5 года |
| Перчатки резиновые | | Дежурные |
| Очки защитные | | До износа |
|  | Лаборант, мастер, механик, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, наладчик технологичес-кого оборудования  инженер, техник, учебный мастер (к. «Летательные аппараты и автоматические установки»); инженер по ремонту (издательский центр); учебный мастер, инженер, зав. лабораторией, научный сотрудник (кафедра. материаловедение и физико-химия материалов») | Халат хлопчатобумажный | | 1 | (1) 15  Примеча-ние 4,5 |
| Перчатки хлопчатобумажные | | Дежурные |
| Очки защитные | | До износа |
|  | Научный сотрудник, инженер, лаборант, мастер, механик, техник | При постоянной занятости на работах с токсичными, взрывчатыми веществами и кислотами: | | | (1) 16 Примечание 5 |
| Халат хлопчатобумажный | 1 | |
| Фартук прорезиненный с нагрудником | Дежурный | |
| Перчатки резиновые | Дежурные | |
| Противогаз | Дежурный | |
| Очки защитные | До износа | |
| При работе с кислотами: | | |
| Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой вместо халата хлопчатобумажного | 1 | |
| Лаборанту дополнительно: | | |
| Нарукавники прорезиненные или нарукавники хлорвиниловые | Дежурные | |
| При работе с огне- и взрывоопасными веществами: | | |
| Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой вместо халата хлопчатобумажного | 1 | |
| Рукавицы хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой | Дежурные | |
| Маска защитная или шлем из огнезащитного материала | До износа | |
| При работе с металлоорганическими соединениями дополнительно: | | |
| Перчатки кожаные | Дежурные | |
| При выполнении работ непосредственно на установках в гидролабораториях: | | |
| Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | Дежурный | |
| Сапоги резиновые | 1 пара на 1,5 года | |
| Перчатки резиновые | Дежурные | |
| Очки защитные | До износа | |
|  | Научный сотрудник; инженер; лаборант; мастер; механик; техник, моторист электро двигателей, рабочий мотороиспытательной лаборатории | При выполнении работ непосредственно на испытании, эксплуатации и ремонте двигателей, работающих на нефте- и спецпродуктах: | | | (1) 17 Примечание 5 |
| Комбинезон хлопчатобумажный | 1 на 1,5 года | |
| Рукавицы хлопчатобумажные | Дежурные | |
| Рабочему и механику дополнительно: | | |
| Фартук прорезиненный с нагрудником | Дежурный | |
| Мотористу электродвигателей, механику, рабочему на наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Куртка на утепляющей прокладке | Дежурная | |
| Брюки на утепляющей прокладке | Дежурные | |
|  | Научный сотрудник; инженер; лаборант; мастер; механик; техник, моторист электро-двигателей | При выполнении работ непосредственно в аэродинамических трубах: | | | (1) 18 Примечание 5 |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 | |
| Куртка на утепляющей прокладке | Дежурная | |
| Брюки на утепляющей прокладке | Дежурные | |
| Валенки | Дежурные | |
| Шлем авиационный | Дежурный | |
|  | Научный сотрудник, инженер, лаборант, мастер, механик, техник | При выполнении работ непосредственно на установках ВЧ,  УВЧ и радиолокационных установках: | | | (1) 19 |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный | 1 | |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные | |
| Очки защитные | До износа | |
|  | Научный сотрудник, инженер, лаборант, мастер, механик, рентгенолабо рант, рентгенотехник | При постоянной работе на рентгеновских аппаратах: | | | (1) 20 |
| Халат хлопчатобумажный | 1 | |
| Фартук из просвинцованной резины | Дежурный | |
| Перчатки из просвинцованной резины | Дежурные | |
| Шапочка хлопчатобумажная | Дежурная | |
| Галоши диэлектрические | дежурные | |
|  | Библиотекарь | При работе в книгохранилищах: | | | (1) 21 |
| Халат хлопчатобумажный | 1 | |
|  | Машинист (кочегар) котельной | При обслуживании бойлерных установок: | | | (1) 24 |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 | |
| Рукавицы комбинированные | 3 пары | |
|  | Механик и слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | При занятости на эксплуатации и ремонте газопроводов и установок, вырабатывающих светильный газ: | | | (1) 26 |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 | |
| Рукавицы комбинированные | 3 пары | |
| Очки защитные | До износа | |
| Противогаз | Дежурный | |
|  | Архивариус | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. | | (2) 7 |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | |
| Перчатки с точечным покрытием | 3 пары | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа | |
|  | Гардеробщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или | 1 шт. | | (2) 19  Примечание 16 |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений | 1 шт. | |
| Перчатки хлопчатобумажные | 3 пары | |
| Зимой дополнительно: | | |
| Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Жилет утепленный | 1 на 2,5 года | |
|  | Дворник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | | (2) 23 Примечание 1 |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником или | 2 шт. | |
| Жилет сигнальный | 1 | |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара | |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 24 пары | |
| Рукавицы комбинированные | 24 пары | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара на 3 года | |
| Головной убор утепленный | 1 на 2 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | 3 пары на 1 год | |
|  | Заведующий хозяйством, зав. камерой хранения, швейцару, дежурному по общежитию, заведующему общежитием, администратору (студгородок), старшему администратору (студгородок) | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | | (2) 32  Примечание 6 |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
|  | Маляр; штукатур | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | | (2) 40 Примечание 1 |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. | |
| Головной убор | 1 шт. | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар | |
| Перчатки с точечным покрытием | 6 пар | |
| Щиток защитный лицевой или | До износа | |
| Очки защитные | До износа | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа | |
| Сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара на год | |
| При работе с красками на эпоксидной основе: | | |
| Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа | |
| Головной убор | 1 шт. | |
| Перчатки с точечным покрытием | 6 пар | |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар | |
| Перчатки резиновые | до износа | |
| Очки защитные | до износа | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара на 3 года | |
| Головной убор утепленный | 1 на 2 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | 3 пары на 1 год | |
| При работе на высоте дополнительно: | | |
| Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) | До износа | |
| Каска | 1 на 2 года | |
| Подшлемник под каску | До износа | |
|  | Оператор котельной, техник энерго-сервисного отдела управления энергетики | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. | | (2) 56 |
| Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар | |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 2 пары | |
| Щиток защитный лицевой или | до износа | |
| Очки защитные | до износа | |
| Каска защитная | 1 шт. на 2 года | |
| Наушники противошумные или вкладыши противошумные | до износа | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара на 3 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | 3 пары на 1 год | |
| Головной убор утепленный | 1 на 2 года | |
|  | Машинист моечных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | | (2) 79 |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара | |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар | |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар | |
| Щиток защитный лицевой или | до износа | |
| Очки защитные | до износа | |
|  | Машинист (рабочий) по стирке и ремонту спецодежды,  рабочий по стирке белья | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. | | (2) 115  Примечание 9 |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект | |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар | |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | дежурные | |
|  | Плотник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | | (2) 127  Примечание 18 |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар | |
| Перчатки с точечным покрытием | до износа | |
| Очки защитные | до износа | |
| Наплечники защитные | дежурные | |
| Головной убор | до износа | |
| Наушники противошумные или вкладыши противошумные | до износа | |
| Наколенники | до износа | |
| Сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара на год | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара на 3 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | 3 пары на 1 год | |
| Головной убор утепленный | 1 на 2 года | |
| При выполнении погрузочно- разгрузочных работ, кирпичной кладке, бетонных, кровельных работ дополнительно: | | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 36 пар | |
| При выполнении работ на высоте: | | |
| Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) | До износа | |
| Каска | 1 на 2 года | |
| Подшлемник под каску | До износа | |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | | (2) 135  Примечание 1, 13 |
| Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара | |
| Ботинки (сапоги) кожаные | 1 пара | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар | |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар | |
| Щиток защитный лицевой или | до износа | |
| Очки защитные | до износа | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара на 3 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | 3 пары на 1 год | |
| Головной убор утепленный | 1 на 2 года | |
| При погрузочно- разгрузочных работах, работах с битумной мастикой дополнительно: | | |
| Рукавицы брезентовые | 10 пар | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 10 пар | |
| При выполнении работ на высоте: | | |
| Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) | До износа | |
| Каска | 1 на 2 года | |
| Подшлемник под каску | До износа | |
|  | Слесарь-ремонтник; слесарь-сантехник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. | | (2) 148  Примечание 1,20 |
| Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 шт. | |
| Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара | |
| Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар | |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар | |
| Щиток защитный лицевой или | до износа | |
| Очки защитные | до износа | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара на 3 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | 3 пары на 1 год | |
| Головной убор утепленный | 1 на 2 года | |
| Для слесаря – сантехника при работе на улице (теплотрассы) дополнительно: | | |
| Головной убор | 1 | |
| Сапоги кирзовые или | 1 пара | |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара | |
|  | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. | | (2) 151  Примечание 1 |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар | |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные | |
| Перчатки диэлектрические | дежурные | |
| Очки защитные | до износа | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара на 3 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | 3 пары на 1 год | |
| Головной убор утепленный | 1 на 2 года | |
|  | Слесарь по ремонту автомобилей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | | (2) 152 |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар | |
| Перчатки с точечным покрытием | до износа | |
| Щиток защитный лицевой или | до износа | |
| Очки защитные | до износа | |
| При работе с этилированным бензином дополнительно: | | |
| Фартук для защиты от повышенных температур | дежурный | |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара | |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 1 пара | |
|  | Столяр | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. | | (2) 162 Примечание 19 |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект | |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. | |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара | |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар | |
| Перчатки с точечным покрытием | до износа | |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 2 пары | |
| Щиток защитный лицевой или | до износа | |
| Очки защитные | до износа | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа | |
| Головной убор | До износа | |
| Наушники противошумные или вкладыши противошумные | До износа | |
| Наколенники | До износа | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара на 3 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | 3 пары на 1 год | |
| Головной убор утепленный | 1 на 2 года | |
| При выполнении погрузочно- разгрузочных работ, кирпичной кладке, бетонных, кровельных работ дополнительно: | | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 44 пары | |
| При выполнении работ на высоте: | | |
| Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) | До износа | |
| Каска | 1 на 2 года | |
| Подшлемник под каску | До износа | |
|  | Сторож (вахтер) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | | (2) 163 |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара на 3 года | |
|  | Экспедитор; транспортный экспедитор | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. | | (2) 187  Примечание 10 |
| Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 пара на 1,5 года | |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара на 3 года | |
|  | Газосварщик | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика | 1 | | (3) 9 Примечание 1 |
| Каска | 1 | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| Ботинки (сапоги) кожаные с жестким подноском | 1 пара | |
| Рукавицы брезентовые или краги сварщика | 12 пар | |
| Очки защитные или щиток защитный | До износа | |
| Наколенники | До износа | |
| Респиратор | До износа | |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 на 2 года | |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Брюки на утепляющей прокладке или костюм сварщика зимний | 1 на 2 года | |
| Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | 1 на 2,5 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары | |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | |
|  | Каменщик | Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 | | (3) 18 |
| Каска | До износа | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском или сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара | |
| Рукавицы с наладонниками из винилкожи Т- прерывистой или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар | |
| Очки защитные | До износа | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 на 2 года | |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | 1 на 2 года | |
| Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | 1 на 2,5 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары | |
|  | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | При работе на жесткой кровле: | | | (3) 28  Примечание 1 |
| Каска | До износа | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный 3 класса защиты | 1 | |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар | |
| Галоши валяные или | 2 пары | |
| Сапоги резиновые | 2 пары | |
| Ботинки кожаные | 1 пара | |
| Пояс предохранительный | До износа | |
| При работе на мягкой кровле: | | |
| Комбинезон сигнальный или комбинезон сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты или | 1 на 2 года | |
| Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты | 1 на 2 года | |
| Ботинки кожаные | 1 пара | |
| Наколенники брезентовые (на вате) | До износа | |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар | |
| Пояс предохранительный | До износа | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 на 2 года | |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | 1 на 2 года | |
| Валенки с резиновым низом или | 1 на 2,5 года | |
| Ботинки кожаные утепленные | 1 на 2,5 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары | |
|  | Кровельщик по стальным кровлям | Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 | | (3) 29 |
| Каска | До износа | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар | |
| Галоши валяные | 2 пары | |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или вкладыши противошумные | До износа | |
| Пояс предохранительный | 1 | |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 на 2 года | |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | 1 на 2 года | |
| Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные | 1 на 2,5 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары | |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
|  | Машинист автомобильно-го крана | Комбинезон хлопчатобумажный  для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 | | (3) 33 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | |
| Каска | До износа | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| Ботинки кожаные или | 1 пара | |
| Сапоги резиновые | 1 пара | |
| Рукавицы комбинированные или | 6 пар | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар | |
| Наушники противошумные с креплением на каску или | До износа | |
| Вкладыши противошумные | До износа | |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 на 2 года | |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Брюки на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | 1 на 2 года | |
| Валенки с резиновым низом или | 1 на 2,5 года | |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | 1 на 2,5 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары | |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | |
|  | Стропальщик | Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 | | (3) 81 |
| Каска | До износа | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги резиновые | 1 пара | |
| Рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар | |
| Плащ непромокаемый | 1 | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 на 2 года | |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | 1 на 2 года | |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или валенки с резиновым низом | 1 на 2,5 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары | |
|  | Электрогазосварщик | Костюм брезентовый или костюм сварщика | 1 | | (3) 88 Примечание 1 |
| Каска | До износа | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара | |
| Рукавицы брезентовые или краги сварщика | 12 пар | |
| Щиток защитный или очки защитные | До износа | |
| При выполнении работ по сварке шинопровода: | | |
| Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 | |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара | |
| Рукавицы брезентовые или краги сварщика | 12 пар | |
| Щиток защитный или очки защитные | До износа | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 на 2 года | |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Брюки на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | 1 на 2 года | |
| Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | 1 на 2,5 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары | |
|  | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | Комбинезон хлопчатобумажный или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | | (3) 91 Примечание 1 |
| Ботинки кожаные | 1 пара | |
| Рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием | 24 пары | |
| Очки защитные | До износа | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Брюки на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | 1 на 2 года | |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или валенки с резиновым низом | 1 на 2,5 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары | |
|  | Инженер по надзору за строитель ством, ведущий инженер, начальник УКР, начальник ПТО УКР, инженер группы подготовки производства, техник ПТО УКР, старший мастер, мастер, начальник РСУ, зам. начальника РСУ, начальник строительного участка УКР, мастер УПМ (УКР) | Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | | (3) 92  Примечание 22 |
| Каска | До износа | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| Плащ непромокаемый | 1 на 2 года | |
| Ботинки кожаные | 1 пара | |
| Сапоги резиновые | 1 пара | |
| Очки защитные | До износа | |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | |
| Зимой дополнительно: | | |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 на 2 года | |
| Куртка на утепляющей прокладке  Брюки на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года | |
| 1 на 2 года | |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | 1 на 2 года | |
| Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | 1 на 2,5 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары | |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | |
|  | Водитель автомобиля | При управлении грузовым и специальным автомобилем,  автокраном, тягачом: | | | (4) 2 |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара | |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные двупалые | 12 пар | |
| Зимой дополнительно: | | |
| Костюм на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара | |
| Валенки с резиновым низом или Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | 1 пара на 2,5 года | |
| При управлении автобусом, легковым автомобилем: | | |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | Дежурный | |
| Перчатки хлопчатобумажные или перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 6 пар | |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | |
|  | Тракторист | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | | (4) 4 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара | |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар | |
| Каска защитная | 1 на 3 года | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| Очки защитные | До износа | |
| Вкладыши противошумные | До износа | |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | |
| Зимой дополнительно: | | |
| Костюм на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Валенки с резиновым низом или Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | 1 пара на 2,5 года | |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара | |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | |
|  | Уборщик мусоропроводов | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | | (5) 116 |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 3 года | |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | |
| Головной убор | 1 | |
| Рукавицы комбинированные или | 4 пары | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 8 пар | |
| Фартук прорезиненный | 1 | |
| Ботинки кожаные | 1 пара | |
| Сапоги резиновые | 1 пара на 2 года | |
| Сапоги кожаные утепленные или сапоги кирзовые утепленные | 1 на 2 года | |
| Очки защитные | До износа | |
| Респиратор | До износа | |
|  | Электромеха- ник по лифтам | Комбинезон (костюм) хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон (костюм) из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | | (5) 118 Примечан  ие 1 |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар | |
| Ботинки кожаные | 1 пара | |
| Пояс предохранительный | дежурный | |
| Каска защитная | До износа | |
| Подшлемник под каску | 1 на 2 года | |
| Перчатки диэлектрические | дежурные | |
| Очки защитные | До износа | |
|  | Садовник | При выполнении работы в питомниках и цветочных хозяйствах: | | | (5) 126 |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | |
| Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 1 | |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 4 пары | |
| Полуботинки кожаные или сапоги резиновые | 1 | |
|  | Лифтер | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | 1 | | (5) 177  Примечание 1 |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием или перчатки резиновые | 12 пар | |
| Зимой дополнительно: | | |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Ботинки кожаные утепленные | 1 на 2 года | |
|  | Радиомеханик по ремонту радиоэлектрон-ного оборудования | Костюм хлопчатобумажной для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | | (5) 191 |
| Ботинки кожаные | 1 пара | |
|  | Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | | (5) 234 Примечание 1 |
| Ботинки кожаные | 1 пара | |
| Перчатки комбинированные или рукавицы комбинированные | 12 пар | |
| Перчатки диэлектрические | дежурные | |
| Галоши диэлектрические | дежурные | |
| Зимой дополнительно: |  | |
| Костюм на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Сапоги кожаные утепленные | 1 на 2 года | |
|  | Осветитель | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 | | (6) 22 |
| Рукавицы комбинированные | 2 пары | |
| Перчатки диэлектрические | дежурные | |
| Галоши диэлектрические | дежурные | |
|  | Слесарь-электромонтажник, слесарь механосбороч-ных работ, котельщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | | (7) 171 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара | |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | До износа | |
| Каска защитная | До износа | |
| Подшлемник под каску | До износа | |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  | |
| Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющие прокладке или костюм на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском | 1 на 2,5 года | |
|  | Токарь, токарь-расточник, токарь-карусельщик, фрезеровщик, шлифовщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | | (7) 174  Примечание 8 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара | |
| Каска защитная | До износа | |
| Подшлемник под каску | До износа | |
| Очки защитные | До износа | |
| Головной убор | 1 шт | |
| При выполнении работ по сухой обработке деталей (изделий) дополнительно: | | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | До износа | |
| При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно: | | |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | До износа | |
| Шлифовщику дополнительно: | | |
| Рукавицы комбинированные | 6 пар | |
|  | Начальник Центральной электротехни-ческой лаборатории, начальник участка по эксплуатации лифтов, начальник Энерго-сервисного отдела, инженер Управления энергетики, главный энергетик, заместитель главного энергетика | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | | (8) 45  Примечание 22 |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года | |
| Ботинки (сапоги) кожаные с защитным подноском | 1 | |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 3 года | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары | |
| Каска защитная | 1 на 2 года | |
| Подшлемник под каску | 1 на 2 года | |
| Наушники противошумные или вкладыши противошумные | До износа | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Костюм на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Подшлемник под каску утепленный | 1 на 2 года | |
| Ботинки (сапоги) кожаные утепленные с защитным подноском или | 1 на 1,5 года | |
| Валенки с резиновым низом | 1 на 2,5 года | |
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами | 1 пара на 2 года | |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года | |
| Ботинки (сапоги) кожаные с защитным подноском | 1 | |
|  | Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики | Комплект для защиты от термических  рисков электрической дуги: | | | (8) 47 Примечание 14 |
| Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года | |
| Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года | |
| Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года | |
| Белье нательное хлопчатобумажное или белье нательное термостойкое | 2 комплекта | |
| Фуфайка-свитер из термостойких материалов | 1 на 2 года | |
| Перчатки трикотажные термостойкие | 4 пары | |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или  Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара | |
| Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой | 1 на 2 года | |
| Подшлемник под каску термостойкий | 1 на 2 года | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар | |
| Дополнительно: | | |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные | |
| Перчатки диэлектрические | дежурные | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое или противоаэрозольное | до износа | |
| При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно: | | |
| Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года | |
| Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов | 1 | |
| На наружных работах зимой дополнительно: | | |
| Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Белье нательное утепленное | 1 комплект | |
| Подшлемник под каску термостойкий утепленный | 1 на 2 года | |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или  Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара | |
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами | 1 пара | |
| Для защиты от атмосферных осадков дополнительно: | | |
| Плащ термостойкий для защиты от воды | 1 на 3 года | |
| Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) | 1 пара на 2 года | |
|  | Врач и средний медицинский персонал светоэлектролечебных кабинетов | Перчатки диэлектрические | Дежурные | | (9) 18 |
| Очки защитные | До износа | |
|  | Полотер | При выполнении работ немеханизированным способом: | | | (9) 118 |
| Комбинезон хлопчатобумажный | 1 | |
|  | Кабельщик-  спайщик; электромонтер канализационных сооружений связи;  электромонтер линейных сооружений  телефонной связи и радиофикации; электромонтер станционного телевизионного  оборудования, занятый на наружных работах | При выполнении работ непосредственно по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению и строительству линейных и кабельных сооружений: |  | | (10) 5 |
| Костюм сигнальный 3 класса защиты или комбинезон сигнальный 3 класса защиты | 1 | |
| Костюм сигнальный для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием 3 класса защиты или плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты | 1 на 2 года | |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара | |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара | |
| Галоши или боты диэлектрические | Дежурные | |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар | |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием или | 12 пар | |
| Рукавицы комбинированные | 4 пары | |
| Каска защитная | 1 на 2 года | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| Наколенники | До износа | |
| Берет или бейсболка | 1 | |
| Очки защитные | До износа | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | До износа | |
| Страховочная система | До износа | |
| При выполнении аварийно-восстановительных работ дополнительно: | | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)  противогазоаэрозольное шланговое | Дежурное | |
| При выполнении работ по монтажу оптического кабеля дополнительно: | | |
| Фартук из полимерных материалов | До износа | |
| Перчатки резиновые или из полимерных  материалов | До износа | |
| При выполнении работ по спайке кабелей в колодцах, протяжке подземных кабелей дополнительно: | | |
| Бахилы пластиковые | до износа | |
| На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно: | | |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты | 1 на 2 года | |
| Жилет утепленный | 1 на 2 года | |
| Белье нательное утепленное или термобелье нательное | 2 комплекта | |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или  валенки с резиновым низом | 1 пара на 2 года | |
| Подшлемник под каску (с однослойным  или трехслойным утеплителем) | 1 на 2 года | |
| Шапка полушерстяная утепленная или | 1 | |
| Шапка-ушанка | 1 на 3 года | |
| Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары | |
|  | Электромонтер стационарного оборудования радио- и телефонной связи | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей | 1 | | (10) 20 |
| Туфли кожаные или тапочки кожаные | 1 пара | |
| Галоши или боты диэлектрические | дежурные | |
| Перчатки диэлектрические | дежурные | |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар | |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар | |
| Очки защитные | До износа | |
| На наружных работах при обслуживании оборудования телефонной связи и радиоузлов дополнительно: | | |
| Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый | 1 на 2 года | |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара | |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара | |
| Каска защитная | 1 на 2 года | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| При работе в телецентрах, на радиостанциях и в ремонтных мастерских дополнительно: | | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | До износа | |
| При выполнении работ по техническому обслуживанию наружных и внутренних подвесных блоков систем вентиляции и кондиционирования дополнительно: | | |
| Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый | 1 на 2 года | |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара | |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар | |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 12 пар | |
| Каска защитная | 1 на 2 года | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | До износа | |
| Страховочная система | До износа | |
| При выполнении работ на электропитающих установках дополнительно: | | |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара | |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар | |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 12 пар | |
| Каска защитная | 1 на 2 года | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно: | | |
| Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Костюм меховой | 1 на 5 лет | |
| Жилет утепленный | 1 на 2 года | |
| Белье нательное утепленное или термобелье нательное | 2 комплекта | |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом | 1 пара на 2 года | |
| Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 на 2 года | |
| Шапка полушерстяная утепленная | 1 | |
| Шапка-ушанка | 1 на 3 года | |
| Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары | |
|  | Инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств; инженер электросвязи;  ведущий инженер электросвязи; начальник цеха; начальник участка; производитель работ (прораб) | При выполнении работ непосредственно по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению и строительству линейных воздушных и кабельных сооружений: | | | (10) 25 |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | |
| Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый | 1 на 2 года | |
| Ботинки кожаные с жестким подноском  или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара | |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара | |
| Галоши или боты диэлектрические | дежурные | |
| Перчатки диэлектрические | дежурные | |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар | |
| Перчатки трикотажные с точечным  покрытием | 12 пар | |
| Перчатки кожаные | 6 пар | |
| Каска защитная | 1 на 2 года | |
| Подшлемник под каску | 1 | |
| Очки защитные | До износа | |
| Страховочная система | До износа | |
| Наколенники | До износа | |
| При выполнении работ по монтажу оптического кабеля дополнительно: | | |
| Фартук из полимерных материалов | До износа | |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | До износа | |
| При работе на антенно-мачтовых сооружениях дополнительно: | | |
| Комплект для защиты от воздействия  электромагнитного излучения | 1 на 2 года | |
| Перчатки кожаные | 2 пары | |
| Страховочная система | До износа | |
| При проведении работ в колодцах, траншеях, по обслуживанию и ремонту воздушных линий связи дополнительно: | | |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | До износа | |
| Страховочная система | дежурная | |
| При обслуживания воздушных линий связи дополнительно: | | |
| Страховочная система | дежурная | |
| Когти монтерские | До износа | |
| На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно: | | |
| Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Костюм меховой | 1 на 5 лет | |
| Жилет утепленный | 1 на 2 года | |
| Белье нательное утепленное или термобелье нательное | 2 комплекта | |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом | 1 пара на 2 года | |
| Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 на 2 года | |
| Шапка полушерстяная утепленная | 1 | |
| Шапка-ушанка | 1 на 3 года | |
| Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары | |
|  | Переплетчик | Халат хлопчатобумажный | 1 | | (11) 29 |
|  | Печатник плоской печати | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 | | (11) 30 |
| Перчатки резиновые | 3 пары | |
|  | Фотограф | При работе по изготовлению печатных форм: | | | (11) 51 |
| Фартук прорезиненный с нагрудником | 2 | |
| Перчатки резиновые | Дежурные | |
| Очки защитные | До износа | |
|  | Врач, средний и младший медицинский персонал, инструктор по лечебной физкультуре, сестра-хозяйка | Халат хлопчатобумажный | 2 | | (12) 1 Примечание 11 |
| Колпак или косынка хлопчатобумажные | 2 | |
| Щетка для мытья рук | Дежурная | |
| Полотенце | 4 на 2 года | |
|  | Доцент, преподаватель, старший лаборант  (кафедра пище-вые и биотехно-логии);  Доцент, преподаватель, заведующий лабораторией, старший лаборант, инженер (кафедра технологии и организации общественного питания») | При организации и проведении лабораторных и практических работ, связанных с использованием продуктов питания: | | | (12) Примечание 11 |
| Халат хлопчатобумажный | 2 | |
| Колпак или косынка хлопчатобумажные | 2 | |
| Полотенце для рук | Дежурное | |
| Полотенце для лица | 1 | |
|  | Повара и их помощники (кухарки), пекари и их подручные, кондитеры, пирожники, раздатчики, кухонный рабочий | Колпак или косынка | 2 | | (12) 12  Примечание 12 |
| Куртка хлопчатобумажная | 2 | |
| Нарукавники | 2 | |
| Брюки или юбка хлопчатобумажные | 2 | |
| Фартук хлопчатобумажный | 2 | |
| Тапочки | 2 | |
| Полотенце для рук | Дежурное | |
| Полотенце для лица | 2 | |
|  | Буфетчик | Халат хлопчатобумажный или платье хлопчатобумажное | 3 | | (12) 14 |
| Косынка или колпак хлопчатобумажные | 3 | |
| Фартук с нагрудником хлопчатобумажный | 3 | |
| Тапочки | 1 | |
|  | Резчик бумаги, картона и целлюлозы | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 | | (13) 78 |
|  | Горничная | Халат хлопчатобумажный | 1 | | (14) 36 |
| Куртка на утепляющей прокладке | дежурная | |
| При мытье полов и уборке мест общего пользования дополнительно: | | |
| Перчатки резиновые | 12 пар | |
| Сапоги резиновые с короткими голенищами | 1 пара | |
| Туфли на нескользящей подошве | 1 пара | |
|  | Грузчик | Костюм брезентовый | 1 | | (14) 37 |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар | |
| На наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: | | |
| Костюм на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Сапоги резиновые с вставным утеплителем | 1 пара на 3 года | |
|  | Заведующий складом (кладовщик) | Халат хлопчатобумажный | 1 | | (14) 43 Примечание 17 |
| Рукавицы комбинированные | 2 пары | |
| Перчатки резиновые | 4 пары | |
| На наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно: | | |
| Костюм на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | |
| Сапоги резиновые с вставным утеплителем | 1 пара на 3 года | |
|  | Уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений | Халат (костюм) хлопчатобумажный или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | | (14) 89 Примечание 15 |
| При уборке входных групп зданий в зимний период дополнительно: | | |
| Перчатки хлопчатобумажные | 4 пары | |
| При мытье полов и уборке мест общего пользования дополнительно: | | |
| Перчатки резиновые | 18 пар | |
| Сапоги резиновые | 1 пара | |
| Туфли на нескользящей подошве | 1 пара | |
|  | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Костюм хлопчатобумажный | 1 | | (14) 96 Примечание 14 |
| Рукавицы комбинированные | 6 пар | |
| Сапоги кирзовые | 1 пара | |
| Плащ прорезиненный | дежурный | |
| Костюм на утепляющей прокладке | 1 | |
| Сапоги резиновые с вставным утеплителем | 1 пара на 3 года | |
| Галоши диэлектрические или боты диэлектрические | дежурные | |
| Перчатки диэлектрические | дежурные | |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар | |

**Перечень разработан на основе следующих документов:**

1. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам высших учебных заведений (приложение №12), утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» от 25 декабря 1997г. № 66 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 17.12.2001 №85, от 02.03.2004 №25, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 26.07.2006 № 576, от 26.06.2008 № 297, от 16.03.2010 г. №150, от 05.05.2012 № 508) - (1).

2. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» от 9 декабря 2014 г. № 997н– (2).

3. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные приказом Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» от 16 июля 2007г. № 477 - (3).

4. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам автомобильного транспорта и шоссейных дорог, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (приложение №1), утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» от 22 июня 2009г. №357н. - (4).

5. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так же на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так же на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанные с загрязнением» от 03.10.2008 №543н - (5).

6. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций культуры (приложение №13), утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» от 25 декабря 1997 г. № 66 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 17.12.2001 № 85, от 02.03.2004 №25, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 26.07.2006 №576, от 26.06.2008 №297, от 16.03.2010 г. №150, от 05.05.2012 № 508) - (6).

7. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» от 14 декабря 2010г. № 1104н - (7).

8. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» от 25 апреля 2011г. № 340н - (8).

9. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций здравоохранения и социальной защиты населения, медицинских научно-исследовательских организаций и учебных заведений, производств бактерийных и биологических препаратов, материалов, учебных наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок (приложение №11), утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» от 29 декабря 1997г. №68 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 17.12.2001 №85, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.03.2009 №118, от 05.05.2012 №508) - (9).

10. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» от 18 июня 2010г. №454н - (10).

11. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам полиграфического производства и книжной торговли (приложение №6), утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» от 16 декабря 1997 г. № 63 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 17.12.2001 №85, от 26.04.2004 №54, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.03.2010 №150, от 05.05.2012 №508) - (11).

12. Отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви (Приказ Минздрава СССР от 29.01.88 г. № 65) – (12).

13. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического производств (приложение 6), утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» от 29 декабря 1997г. №68 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 17.12.2001 №85, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.03.2009 № 118, от 05.05.2012 № 508) - (13).

14. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты гражданскому персоналу, рабочим и служащим органов управления и подразделений пожарной охраны, подразделений и организаций, участвующих в предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также иным работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (приложение 1), утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» от 1.09.2010 №777н - (14).

**Примечания:**

Примечание 1. В связи с характером выполняемых работ и в соответствии с п.7 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 1 июня 2009 № 290 н, в Перечне предусмотрена возможность замены следующих средств индивидуальной защиты:

Для дворника:

* фартук хлопчатобумажный с нагрудником (2 на год) на жилет сигнальный (1 на год);
* перчатки с полимерным покрытием (6 пар на год) на перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные (24 пары на год) – работа связана с уборкой уличных урн;

Для маляра при работе с красками на эпоксидной основе:

* перчатки с полимерным покрытием (6 пар) на перчатки резиновые (до износа).

Для рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений:

* сапоги резиновые с защитным подноском (1 пара на год) на ботинки (сапоги) кожаные (1 пара на год)

Для лаборанта, мастера, электросварщика ручной сварки (п.9 настоящего перечня):

* ботинки кожаные (1 пара на 2 года) на сапоги кожаные (1 пара на 2 года)

Для газосварщика, электрогазосварщика:

* ботинки кожаные с жестким подноском (1 пара на год) на сапоги кожаные с жестким подноском (1 пара на год)

Для кровельщика по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов:

* галоши валяные (2 пары на год) на сапоги резиновые (2 пары на год)

Для слесаря по КИПиА:

* перчатки с полимерным покрытием (6 пар на год) на перчатки с полимерным покрытием (12 пар на год)

Для слесаря-электрика по ремонту и обслуживанию электрооборудования:

* перчатки (рукавицы) комбинированные (4 пары на год) на перчатки (рукавицы) комбинированные (12 пар на год)

Для электромеханика по лифтам:

* рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием (4 пары на год) на рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием (12 пар на год)

Для лифтера:

* перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием (12 пар на год) на перчатки резиновые (12 пар на год)

Для слесаря-сантехника:

* костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (1 на год) на костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой (1 на год).

Для электромонтера охранно-пожарной сигнализации:

* Рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием (12 пар) на рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием (24 пары).

Примечание 2. В связи с характером выполняемых работ лаборанту, мастеру, электросварщику ручной сварки (п. 9 настоящего перечня) на наружных работах зимой дополнительно выдаются валенки с резиновым низом (1 пара на 2,5 года).

Примечание 3. В связи с характером выполняемых работ электросварщику ручной сварки (п. 9 настоящего перечня) дополнительно выдаются костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (1 на год), рукавицы брезентовые (8 пар на год), перчатки хлопчатобумажные или перчатки трикотажные с полимерным покрытием (6 пар на год).

Примечание 4. Инженеру, технику и учебному мастеру кафедры «Летательные аппараты и автоматические установки», инженеру по ремонту (Издательский центр), учебному мастеру, инженеру, зав. лабораторией, научному сотруднику (кафедра материаловедение и физико-химия материалов) выдаются средства индивидуальной защиты, предусмотренные п.13 настоящего перечня, если должностной инструкцией перечисленных сотрудников предусмотрены обязанности по наладке оборудования, ремонту оборудования.

Примечание 5. В соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» от 25 декабря 1997г. № 66: Преподавателям, научным сотрудникам, заведующим учебных лабораторий, аспирантам, инженерам, учебным мастерам, техникам, работающим в лабораториях, учебных мастерских и на полигонах, бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются (как дежурные) по нормам, предусмотренным в пунктах 1-18 настоящего Перечня, без права выноса из рабочих помещений, при условии, что данные виды работ входят в должностные обязанности указанных работников.

Примечание 6. В связи с характером выполняемых работ зав. камерой хранения, швейцару, дежурному по общежитию, заведующему общежитием, администратору (студгородок), старшему администратору (студгородок) выдаются СИЗ, предусмотренные пунктом 25 настоящего перечня.

Примечание 7. В связи с характером выполняемых работ технику (энерго-сервисный отдел управления энергетики) выдаются СИЗ, предусмотренные пунктом 27 настоящего перечня.

Примечание 8. В связи с характером выполняемых работ шлифовщику дополнительно выдаются рукавицы комбинированные (6 пар на год).

Примечание 9. В связи с характером выполняемых работ рабочему по стирке белья выдаются СИЗ, предусмотренные пунктом 29 настоящего перечня.

Примечание 10. В связи с характером выполняемых работ экспедитору по перевозке грузов отдела закупа коммерческой службы выдаются СИЗ, предусмотренные п. 37 настоящего перечня.

Примечание 11. Доценту, преподавателю, старшему лаборанту (кафедра пищевые и биотехнологии); доценту, преподавателю, заведующему лабораторией, старшему лаборанту, инженеру (кафедра технологии и организация общественного питания) выдается санитарная одежда, предусмотренная п. 69 настоящего перечня, если должностными инструкциями перечисленных сотрудников предусмотрены обязанности по организации и проведению лабораторных и практических работ, связанных с использованием продуктов питания.

Примечание 12. В связи с характером выполняемых работ кухонному рабочему выдается санитарная одежда, предусмотренная пунктом 70 настоящего перечня.

Примечание 13. Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий при занятости на погрузочно-разгрузочных работах, работах с битумной мастикой дополнительно выдаются рукавицы брезентовые (10 пар на год), перчатки с полимерным покрытием (10 пар на год), при условии, что данные виды работ предусмотрены его инструкцией по рабочей профессии.

Примечание 14. В связи с характером выполняемых работ электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтеру по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики дополнительно выдаются перчатки с полимерным покрытием (12 пар на год).

Примечание 15. В связи с характером выполняемых работ уборщикам производственных помещений, уборщикам служебных помещений при уборке входных групп зданий в зимний период дополнительно выдаются перчатки хлопчатобумажные (4 пары на год).

Примечание 16. В связи с характером выполняемых работ гардеробщику дополнительно выдаются перчатки хлопчатобумажные (3 пары на год), а при работе в зимний период - жилет утепленный (1 на 2,5 года)

Примечание 17. В связи с характером выполняемых работ заведующему складом (кладовщику) при работе с загрязненными постельными принадлежностями дополнительно выдаются перчатки резиновые (4 пары на год).

Примечание 18. В связи с характером выполняемых работ плотнику при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, кирпичной кладки, бетонных, кровельных работ дополнительно выдаются перчатки с полимерным покрытием 36 пар на год при условии, что данные виды работ предусмотрены его инструкцией по рабочей профессии.

Примечание 19. В связи с характером выполняемых работ столяру при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, кирпичной кладки, бетонных, кровельных работ дополнительно выдаются рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием 44 пары на год при условии, что данные виды работ предусмотрены его инструкцией по рабочей профессии.

Примечание 20. В связи с характером выполняемых работ слесарю-сантехнику при работах на улице (теплотрассы) дополнительно выдается головной убор (1 на год), ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кирзовые (1 пара на год).

Примечание 21. В соответствии с приказом Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» от 16 июля 2007г. № 477:

Руководители и специалисты, профессии и должности которых не предусмотрены настоящими Нормами, но по своим служебным обязанностям выполняющие работу непосредственно на строительной площадке, обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с пунктом 92 настоящих Норм.

Примечание 22. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» от 25 апреля 2011г. № 340н:

Руководителям и специалистам подразделений, обязанным по роду своей деятельности непосредственно участвовать в работах по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту, или выполняющим работы с бригадами служб, групп и участков воздушных линий, распределительных сетей, подстанций и других производственных подразделений, а также производящим оперативные переключения в электроустановках, выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, как и для работников соответствующих производств (профессий), предусмотренных в соответствии с пунктом 45 настоящих Норм.

Примечание 23. В соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 1 июня 2009 № 290 н:

«В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, страховочная привязь, удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы или перчатки и т.п. не указаны в соответствующих типовых нормах, они могут быть выданы работникам со сроком носки "до износа" на основании результатов специальной оценки рабочих мест по условиям труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ.

Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов специальной оценки рабочих мест по условиям труда для периодического использования при выполнении отдельных видов работ (далее - дежурные СИЗ). При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ органов дыхания, не допускающие многократного применения и выдаваемые в качестве "дежурных", выдаются в виде одноразового комплекта перед рабочей сменой в количестве, соответствующем числу занятых на данном рабочем месте.

Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время выполнения тех работ, для которых они предназначены.

Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных особенностей работников закрепляются за определенными рабочими местами и передаются от одной смены другой.

В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей структурных подразделений, уполномоченных работодателем на проведение данных работ».